|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Norma Classic - Geteilt Dichtungseinsatz dicht gegen nicht-drückendes Wasser. Zur sicheren Abdichtung von Kabel- & Rohrdurchführungen. **Einsatz in ein bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne). Für den nachträglichen Einbau geeignet.** Dichtungseinsatz Norma Classic – Geteilt als geteilte Dichtung, mit Pressringen aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571 (V4A), \*  mit wasserdicht verschweißten Bolzen,  mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 20mm, aus EPDM oder NBR\*, Dichtigkeit gegen nicht-drückendes Wasser, gasdicht.Außendurchmesser der Medienleitung .………..mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser .………...mm  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **Phoenix Technik GmbH & Co. KG**  **Marienthaler Straße 2**  **31789 Hameln**  **Tel.: +49 (0) 5151 783 47 87**  [**info@phoenix-technik.de**](mailto:info@phoenix-technik.de)  [**https://www.phoenix-technik.de**](https://www.phoenix-technik.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Stk. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes ggf. bitte streichen |  |  |