|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Norma Classic - Geteilt Dichtungseinsatz dicht gegen nicht-drückendes Wasser. Zur sicheren Abdichtung von Kabel- & Rohrdurchführungen.**Einsatz in ein bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße Wanne). Für den nachträglichen Einbau geeignet.**Dichtungseinsatz Norma Classic – Geteilt als geteilte Dichtung,mit Pressringen aus Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Edelstahl 1.4571 (V4A), \*mit wasserdicht verschweißten Bolzen,mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 20mm, aus EPDM oder NBR\*, Dichtigkeit gegen nicht-drückendes Wasser, gasdicht.Außendurchmesser der Medienleitung .………..mmFutterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser .………...mmliefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****Phoenix Technik GmbH & Co. KG****Marienthaler Straße 2****31789 Hameln****Tel.: +49 (0) 5151 783 47 87****info@phoenix-technik.de**[**https://www.phoenix-technik.de**](https://www.phoenix-technik.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_Stk. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes ggf. bitte streichen |  |  |